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ПЛОТ - АРХ  ЕООД 
 гр. София, ул. “проф.Хр.Вакарелски” 3 офис 13, тел: 0878 714170
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

СТРОЕЖ: Надстрояване на метален парапет с ръкохватка от масивна дървесина
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Вътрешно стълбище на Върховен   Административен Съд - бул. "Ал. Стамболийски" 18, гр. София 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Върховен Административен Съд ………………………
ЧАСТ:  Архитектура
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
Съгласували специалности

Констр. : инж. Р.Балева ……………………………………
06.2019г.                                           
    ПРОЕКТАНТ: . . . . . . . . . . . . . . . . 
СОФИЯ    






/ арх. Д. ДИМОВ /    
ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА
Настоящият проект е изготвен по искане и задание на инвеститора –Върховен Административен Съд (ВАС) и действащата към момента на представяне нормативна уредба. Парапетът се намира във вътрешното стълбище на сградата на ВАС- бул. "Ал. Стамболийски" 18, гр. София. 

Съществуващият парапет е разположен от първи до последен етаж на сградата и е монтиран върху 14см облицован с камък борд. Изработен е от метална сплав, чиято повърхността е механично обработена тип „ковано желязо“. Ръкохватката е изпълнена от масивна дървесина с височина 8,5см и широчина 5см и е захваната посредством болтови съединения към метална шина в горната част на парапета. Височината на съществуващия парапет е 74,5см.
Целта на настоящият проект е да се надгради съществуващия парапет до височина от 113,5см, и същевременно да се запази архитектурно-художествения облик, като по този начин не се нарушава цялостното възприятие на интериорното излъчване на сградата.  

Идеята на проекта е да се повтори фрагмент от металната част на парапета, който да надстрои съществуващата част, а ръкохватката от масивна дървесина да бъде демонтирана и впоследствие монтирана обратно върху новата метална част на парапета.
Указанията, детайли,  размери и изисквания са упоменати в графичната част на проекта.
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Количествена сметка
Височина на парапет - 113,5см

Обща дължина на парапет – 

Прави участъци-

Наклонени участъци в крива в една равнина – 

Наклонени участъци в крива в две равнини –
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Ако ти е необходимо, това са забележките към графичната част.
Илюстративно изображение на механичното нараняване на металът използван за надзтрийката на парапета.

Интензитета и силата на ударите не е еднороден.

Да се използва сходна технология, ръчна или машинна, като постигнатият ефект трябва да е максимално близък до реалните изделия монтирани в момента на място.

Преди изработването на цялото количество, да се направят мостри от всеки детайл, които да се съгласуват с проектанта и възложителя.

Визулано не се допускат разминаване между съществуващи и новите елементи относно емайловото покритие и външният вид. 
Преди изработване на цялото количество да се прави мостра съгласувана от проектанта и вузложителя.

Елементите в крива в една равнина и елементите в крива в две равнини да се иззълняват от мострите свалени от място. За същите важи изречение едно.

Работните детайли за монтаж, за съеденяване на надстройката към съществъващата част на парапета и ръкохвадката, да се съгласуват с проектанта.

