Протокол

№2
                       от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за облачна среда за нуждите на ВАС и 28 административни съдилища”

                 На 04.11.2015 г.  в 14.00 часа ,в сградата на Върховния административен съд , бул. ”Александър Стамболийски” № 18, зала №49а, комисия, комисията, назначена със Заповед №1650/27.10.2015г. на председателя на Върховния административен съд се събра в състав,както следва:

               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Александър Николов – главен секретар на ВАС.

              ЧЛЕНОВЕ :

               1. Спас Манов –началник отдел” ИСКСС ;

      2. Мария Чукова – главен експерт- „хардуерна поддръжка” в отдел „ИСКСС”;

               3.Надежда Цветкова – главен експерт – „софтуерна поддръжка” в     отдел ”ИСКСС”;

               4. Мариана  Едрева –  старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО” на ВАС, 

             След приключване на етапа  и на допускането на участника, резултатите от който са отразени в Протокол № 1 от 04.11.2015 г. , както и в настоящия протокол, комисията  пристъпи към разглеждане на техническото предложение   на участника  Ай Би Ес- България”  ЕООД .  

     Техническото предложение за изпълнение на поръчката на кандидата по отношение на предложените технически средства се отнася към посочените минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя ,както следва: 

	Шаси за модулни сървъри – 1 бр.
	Предложение на Ай Би Ес България ЕООД: IBM/Lenovo Flex System Enterprise chassis 10U; Part. No: 8721A1G
	Съответствие:

	Капацитет за модулни сървъри: 
	Не по-малко от 14 модулни сървъра
	Възможност за монтаж до 14 модулни сървъра.
	Отговаря

	Капацитет за комуникационни модули: 
	Не по-малко от 4 комуникационни модула. 
	Възможност за добавяне до 4 комуникационни модула.
	Отговаря

	Размери:
	Не повече от 10U
	10U.
	Отговаря

	Захранвания: 
	N+1 (при пълно със сървъри шаси) резервирани заменяеми по време на работа захранващи модули, където N е не по-малко от 5
	N+1 (при пълно със сървъри шаси) резервирани заменяеми по време на работа захранващи модули, където N е 5.
	Отговаря

	Охлаждане: 
	N+1 (при пълно със сървъри шаси) резервирани, заменяеми по време на работа вентилатори, способни да поемат охлаждането на шасито при пълно натоварване, където N е не по-малко от 9
	N+1 (при пълно със сървъри шаси) резервирани, заменяеми по време на работа вентилатори, способни да поемат охлаждането на шасито при пълно натоварване, където N е 9.
	Отговаря

	Поддържани процесорни архитектури: 
	Да поддържа поне 2 вида процесорна архитектура на модулните сървъри в шасито. Да поддържа инсталиране на 1, 2 , 4 и 8 процесорни модулни сървъра.
	Поддържа 2 вида процесорна архитектура на модулните сървъри в шасито – x86 и Power. Поддържа инсталиране на 1, 2, 4 и 8 процесорни модулни сървъра.
	Отговаря

	Ethernet свързаност:
	Инсталирани минимум 2 модула за мрежова свързаност от тип Ethernet, Layer 2 и 3, работещи на 1Gbps на всички портове и/или 10Gbps
Да имат достатъчен брой вътрешни портове за свързване на всички възможни блейд сървъри в шасито, както и минимум 10 външни порта

Да позволява ъпгрейд за удвояване на вътрешните и на външните портове
	Инсталирани 2 модула за мрежова свързаност IBM Flex System EN2092 1Gb Ethernet Scalable Switch; Part. No: 49Y4294, от тип Ethernet, Layer 2 и 3, работещи на 1Gbps на всички портове и 4 10Gbps порта.
Налични достатъчен брой вътрешни портове (14) за свързване на всички възможни блейд сървъри в шасито, както и 10 външни порта.
Позволява ъпгрейд за удвояване на вътрешните и на външните портове.
	Отговаря

	SAN свързаност: 
	Инсталирани 2 модула за SAN свързаност от тип Fiber Channel, работещи на 16/8/4Gbps на всички портове. Модулите да имат необходимия брой вътрешни портове за свързаност на всеки един предложен блейд сървър в шасито както и минимум 4 външни порта с инсталирани SFP модули.

Да позволява ъпгрейд до 48 порта общо
	Инсталирани 2 модула за SAN свързаност IBM Flex System FC5022 16Gb SAN Scalable Switch; Part. No: 88Y6374, от тип Fiber Channel, работещи на 16/8/4Gbps на всички портове. Модулите имат инсталирани необходимия брой вътрешни портове за свързаност на всеки един предложен блейд сървър в шасито както и 4 външни порта с инсталирани SFP модули.

Позволява ъпгрейд до 48 порта общо.
	Отговаря

	Управление: 
	Шасито да разполага с резервирани модули за отдалечено управление и наблюдение на всички компоненти на шасито, сървърите и модулите за свързаност
	Шасито разполага с резервирани модули за отдалечено управление и наблюдение на всички компоненти на шасито, сървърите и модулите за свързаност Chassis Management Module (CMM)
	Отговаря

	Диагностика: 
	Възможност за записване на генерирани грешки.
	Възможност за следене и  записване на генерирани грешки.
	Отговаря

	Резервираност: 
	Всички компоненти в шасито да са сменяеми по време на работа и максимално резервирани, за да се избегне съществуването на единична точка на отказ
	Всички компоненти в шасито са сменяеми по време на работа (Hot-Swap) и максимално резервирани, за да се избегне съществуването на единична точка на отказ
	Отговаря

	Поддръжка
	Минимум 3 години на място
	3 години на място
	Отговаря

	Модулни сървър – 3 бр.
	Предложение на Ай Би Ес България ЕООД: IBM/Lenovo Flex System x240 Compute Node; Part. No: 8737F2G
	

	Размери: 
	Напълно съвместими с предлаганото блейд шаси
	Напълно съвместими с предлаганото блейд шаси
	Отговаря

	Процесори: 
	Intel Six Core 2.0GHz или повече, 15 MB L3cache или повече
	2 броя шестядрен процесор Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB
	Отговаря

	Памет:
	Минимум 128GB Registered 1600MHz DDR3, да поддържа надграждане до минимум 768GB
	128GB (8x16GB) (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM, поддържа надграждане до 768GB
	Отговаря

	Дисков контролер: 
	Вграден SAS/SATA RAID контролер, с поддръжка на минимум RAID 0,1,10
	Вграден SAS/SATA RAID контролер, с поддръжка на RAID 0,1,10 
	Отговаря

	Флаш памет за стартиране на хипервайзор за сървърна виртуализация: 
	Инсталирана флаш памет 
	Инсталирана флаш памет IBM Blank USB Memory Key for VMWare ESXi Downloads
	Отговаря

	Converged адаптер: 
	Двупортов мрежов адаптер 10Gb
	Вграден двупортов мрежов адаптер Virtual Fabric 2 x 10 GbE LOM
	Отговаря

	Оптичен адаптер: 
	Инсталиране двупортов Fiber Channel адаптер 8Gbps
	Инсталиран двупортов Fiber Channel IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter
	Отговаря

	Управление:
	Вграден чип за отдалечено управление/наблюдение интегриращ се с модулите за управление на шасито
	Вграден Integrated Management Module 2 (IMM2) с Renesas SH7757 контролер, за отдалечено управление/наблюдение на системните параметри, интегриращ се с модулите за управление на шасито
	Отговаря

	Диагностика: 
	Светлинна диагностика при възникване на проблем, софтуер за наблюдение, вградена диагностика, софтуер за събиране на сервизна информация
	Светлинна диагностика при възникване на проблем, софтуер за наблюдение Dynamic Systems Analysis (DSA) Preboot, вградена диагностика IBM Flex System Manager, софтуер за събиране на сервизна информация Predictive Failure Analysis
	Отговаря

	Поддръжка
	Минимум 3 години на място
	3 години на място
	Отговаря

	Дисков масив – 1 бр.
	Предложение на Ай Би Ес България ЕООД: IBM/Lenovo Storwize V5000; Part. No: 6194S2C
	

	Контролери
	Мин. 2 броя резервирани контролери за управление на дисковия масив. Възможност за разширяване на броя им до минимум 4
	Налични 2 броя резервирани контролери за управление на дисковия масив. Възможност за разширяване на броя им до 4.
	Отговаря

	Кеш памет
	Минимален обем предложена вградена кеш памет на контролер - 8 GB
	Обем предложена вградена кеш памет на контролер - 8 GB.
	Отговаря

	Свързаност
	мин. 4 на брой портове FC 8Gbps на контролер и мин. 2 на брой портове 1 Gbps iSCSI
	Налични 4 на брой портове FC 8Gbps на контролер и 2 на брой портове 1 Gbps iSCSI.
	Отговаря

	Дисков обем
	Да се поддържа възможност за разширение до минимум 450 диска в конфигурацията с 2 контролера и до 900 диска в конфигурация с 4 контролера
	Поддържа възможност за разширение до минимум 480 диска в конфигурацията с 2 контролера и до 960 диска в конфигурация с 4 контролера.
	Отговаря

	RAID нива
	Да поддържа минимум следните RAID нива: 1, 5, 6, 10
	Поддържа следните RAID нива: 0, 1, 5, 6, 10
	Отговаря

	Видове поддържани дискове
	Да поддържа минимум следните типове дискове: SAS на 10к  и 15к rpm, Flash/SSD, NL SAS/SATA
	Поддържа следните типове дискове: SAS на 10к  и 15к rpm, Flash/SSD, NL SAS/SATA
	Отговаря

	Инсталирани дискове
	Капацитет: 

-дискове мин. 10К rpm, минимум 9 броя, SAS 6Gbit/s интерфейс с единичен капацитет минимум 900GB.

-дискове мин. 15К rpm, минимум 9 броя, SAS 6Gbit/s интерфейс с единичен капацитет минимум 600GB

-дискове мин. 7.2К rpm, минимум 3 броя, NL SAS/SATA интерфейс с единичен капацитет минимум 2TB

-дискове SSD, минимум 3 броя, с единичен капацитет минимум 200GB
	Капацитет: 

-дискове 10К rpm, инсталирани 9 броя, SAS 6Gbit/s интерфейс с единичен капацитет 900GB.

-дискове 15К rpm, инсталирани 9 броя, SAS 12Gbit/s интерфейс с единичен капацитет 600GB

-дискове 7.2К rpm, инсталирани 3 броя, NL SAS/SATA интерфейс с единичен капацитет 2TB

-дискове SSD, инсталирани 3 броя, с единичен капацитет 200GB
	Надвишава

	Включени функционалности
	Осигуряване на multiple paths между дисковата система и сървърите с включени fault tolerance и защита на достъпа до дисковото пространство. Включен лиценз за наличното дисково пространство.
	Осигурени multiple paths между дисковата система и сървърите с включени fault tolerance и защита на достъпа до дисковото пространство. Включен лиценз за наличното дисково пространство.
	Отговаря

	
	Наблюдение и анализ на производителността на дисковата подсистема и на входно-изходните интерфейси, изготвяне и предоставяне на статистики назад във времето. Включен лиценз за наличното дисково пространство
	Наблюдение и анализ на производителността на дисковата подсистема и на входно-изходните интерфейси, изготвяне и предоставяне на статистики назад във времето - Graphical user interface (GUI). Включен лиценз за наличното дисково пространство.
	Отговаря

	Поддържани опционални функционалности
	Възможност за отдалечена репликация на части от дисковата подсистема, използвайки FC или TCP/IP протоколи.
	Възможност за отдалечена репликация на части от дисковата подсистема, използвайки FC или TCP/IP протоколи - Remote mirroring.
	Отговаря

	Гаранционна поддръжка
	Хардуерът и софтуерните функционалности да бъдат с минимум 36 месеца гаранционна поддръжка и обслужване
	Хардуерът и софтуерните функционалности са с 36 месеца гаранционна поддръжка и обслужване
	Отговаря


    Участникът е направил техническо описание на техническото си предложение съобразно изискванията на Възложителя в документацията и в Техническите спецификации. Предлаганите от участника технически средства съответстват или надвишават в техническо отношение посочените минимални изисквания в Техническите спецификации на Възложителя. Техническото предложение включва изисканото задължително описание, което позволява съпоставка със съответните изискуеми технически параметри, определени в Техническите спецификации. Към Техническото предложение участникът е приложил изисканата документация (листове с технически данни/технически характеристики и брошури), която потвърждава предложените характеристики и позволява оценка на съответните параметри. Представената документация ясно посочва предлаганите стоки, модели, така че може да се направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и предлаганите спецификации. Участникът е посочил в техническото си предложение модел за всеки предложен вид техника. 
    Предложени са следните срокове на гаранционна поддръжка:

1. Гаранционен срок на шаси за модулни сървъри - 36 (тридесет и шест) месеца; 

2.  Гаранционен срок на модулни сървъри - 36 (тридесет и шест) месеца; 

3.  Гаранционен срок на дисков масив - 36 (тридесет и шест) месеца; 

4.  Поддръжка и гаранция на Софтуер за виртуализация - 12 (дванадесет) месеца. 

5. Поддръжка и гаранция на Софтуер за архивиране - 12 (дванадесет) месеца.

Предложените по-горе гаранционни срокове започват да текат от датата на приемане на доставката с подписване на приемо-предавателен протокол.

Предложените срокове за гаранционна поддръжка отговарят на минималните гаранционни срокове, заложени в техническата спецификация за всеки вид доставка.

Срок за доставка на техниката и лицензи за софтуер - 20 (двадесет) календарни  дни от датата на сключване на договора за изпълнение.

Срок за изпълнение на услугите - 7 (седем) календарни дни от датата на приемане на доставената техника и лицензи за софтуер, като крайния срок за доставка изпълнение на услугите е не по-късно от 08.12.2015.

Предложения срок за доставка и изпълнение на услугите съответства на изискванията на Възложителя.

Време за реакция при възникнали проблеми с доставената техника в срока на гаранционна поддръжка - 4 (четири) часа от подаването на сигнал за неизправност (по телефон, факс, е-mail или регистриране на проблем в on-line система за сервизно обслужване на участника) от страна на представител на Възложителя.
Предложеното време за реакция при възникнал проблем с доставената техника в срока на гаранционната поддръжка съответства на изискванията на Възложителя.

Време за отстраняване на възникнал проблем (ремонт на техническите средства) - 3 (три) работни дни след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя. 
Участникът декларира, че в случай че проблемът не може да бъде отстранен в посочения срок, в същия срок, на Възложителя ще бъде представено оборотно техническо устройство, което да замести съответната техника за периода, необходим за отстраняване на проблема.  

Предложеното време за отстраняване на възникнал проблем с доставената техника в срока на гаранционната поддръжка съответства на изискванията на Възложителя.

Участникът декларира, че всички предложени технически средства са пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в България - стандарт 220V/50Hz.

Участникът декларира, че ще осигури следните възможности за гаранционно обслужване и поддръжка на предложената техника:

· гаранционното обслужване ще се извършва на мястото на инсталация на техниката, като възникналата повреда ще се отстранява от осигурени от участника сервизни специалисти;

· гаранционното обслужване ще се извършва в осигурен от участника сервиз, а при невъзможност за отстраняване на повредата на мястото на инсталацията, транспортът на техниката до сервиза и обратно ще е за сметка на участника. 

Участникът е предложил  ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА, включващ следните елементи:

1. Организация и методология за изпълнение на поръчката: 

а) подход,методология и планирани действия за изпълнение на поръчката; 

б)управление на качеството- подход и методология; 

в)детайлен план- график за изпълнение на дейностите на поръчката

2. Подход за изпълнение на дейностите по поръчката 

Участникът е описал действията, които предвижда да изпълни в съответствие с техническата спецификация,като е посочил дейностите по: 

а)доставка на оборудването 

б) услуги по монтажа на оборудването 

в)инсталация 

г) конфигурация 

д) миграция 

е) гаранционно обслужване
Предолженият ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА съответства на изискванията, заложени в Техническите спецификации на Възложителя.

Участникът е предложил  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, индентифицираща рисковете при изпълнение на дейностите на поръчката и съдържаща методология за тяхното управление-стратегия и мерки за минимизирането им и отстраняване.

Предолжената МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА съответства на изискванията, заложени в Техническите спецификации на Възложителя.

Предложената от участника оферта покрива и надвишава минималните изисквания в Техническите специдикации на Възложителя.
Офертата позволява точното установяване на предлаганите модели и спецификации.

Комисията продължи закритото си заседание с оценяване на техническото предложение на допуснатия до оценяване участник.

При преглед на техническото  предложение на „Ай Би Ес  България” ЕООД съдържащо се в Плик №2,комисията установи,че същото е подадено по образеца, приложен към документацията за участие  и съответства на изискванията на възложителя. Предвид гореизложеното,комисията  изготви  следната оценка: 

       ТОабсолютна = 12 / 12 = 1. Оценяването на техническото предложение на допуснатия участник
       Окончателната оценка на участника, допуснат до оценяване е дадена в следната таблица:

	Участник
	ТОабсолютна
	TОмаксимална абсолютна
	ТО Окончателната техническа оценка (нормирана)

	Ай Би Ес – България ЕООД
	1
	1
	100


          Неразделна част от оценката  са  обосновките  на членовете на комисията за изготвената от тях  оценка  на  техническото предложение  на участника. 
                   След като изготви оценката  на  техническото предложение на участника „ Ай Би  Ес България” ЕООД  , комисията   РЕШИ :

         1.  Допуска „ Ай Би Ес България” ЕООД  до отваряне на ценовото предложение.

         2.  Приема,че е налице основание за насрочване на заседание за отваряне на ценовото предложение ( Плик 3) на участника,което ще състои на  11.11.2015 г. от 16.00 часа в сградата на  Върховния административен съд, бул.” Александър  Стамболийски”№ 18.

       Право да присъстват при отваряне на ценовото предложение имат лицата по чл. 68,ал.3 от ЗОП.

       Съобщение за датата,мястото и часа на отваряне на ценовото предложение да се публикува  в профила на купувача на Върховния административен съд при спазване на срока по чл. 49, ал.3 от ЗОП.

      Настоящият протокол се изготви  и подписа от всички членове на комисията на  06.11.2015 година.

         КОМИСИЯ :
                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ………/п/…………………../Александър Николов/ 
                ЧЛЕНОВЕ :

                1. …………/п/…………………. /Спас Манов/ 
       2. ……… /п/……………………./Мария Чукова/ 
               3. ………/п/…………………/Надежда Цветкова/
               4. ………/п/…………………../  Мариана  Едрева/   

                                              Приложение № 1

Оценяване на техническото предложение на допуснатия участник
Оценката на техническите предложения е направена съгласно методиката, посочена в документацията на процедурата.

Оценките на всеки един от  членовете на комисията са представени в следната таблица
	Участник
	Код
	Показател
	АлександърНиколов
	Спас Манов
	Мария Чукова
	Надежда Цветкова
	Мариана Едрева
	ТОпокх

	Ай Би Ес – България

ЕООД
	ТО.1
	План за реализация на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация 


	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	ТО.2
	Методика за управление на риска при изпълнение на поръчката
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Сума на индивидуалните показатели за участника
	12


Така комисията стига до следната абсолютна техническа оценка за Ай Би Ес –България ЕООД:

ТОабсолютна = 12 / 12 = 1

Окончателната оценка на участника, допуснат до оценяване е дадена в следната таблица:
	Участник
	ТОабсолютна
	TОмаксимална абсолютна
	ТО Окончателната техническа оценка (нормирана)

	Ай Би Ес – България ЕООД
	1
	1
	100


         КОМИСИЯ :

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  …………/п/………………../Александър Николов/ 
                ЧЛЕНОВЕ :

                1. …………/п/…………………. /Спас Манов/ 
       2. ………/п/……………………./Мария Чукова/ 
               3. ………/п/…………………/Надежда Цветкова/
               4. ………/п/…………………../  Мариана  Едрева/   

Протокол

№3

              от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за облачна среда за нуждите на ВАС и 28 административни съдилища”

              На 11.11.2015 г.  в 16`.00 часа ,в сградата на Върховния административен съд, бул. ”Александър Стамболийски” № 18, зала №49а, комисия, комисията, назначена със Заповед №1650/27.10.2015г. на председателя на Върховния административен съд се събра в състав,както следва:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ : Александър Николов – главен секретар на ВАС.

             ЧЛЕНОВЕ :

             1.Петър Владимиров – главен експерт „Софтуерна поддръжка” в отдел „ИСКСС” ,резервен член п,определен със Заповед № 1650/ 27.10.2015г. на мястото на Спас Манов –началник отдел” ИСКСС, който е в отпуск по болест ;

            2.Мария Чукова – главен експерт- „хардуерна поддръжка” в отдел „ИСКСС”;

            3.Надежда Цветкова – главен експерт – „софтуерна поддръжка” в     отдел ”ИСКСС”;

            4.Мариана  Едрева –  старши експерт-счетоводител в дирекция „ФАО” на ВАС, 

            Заседанието на комисията започна с публичната част за отваряне на ценовото предложение на допуснатия  участник.

            Дата, мястото и часа за отваряне на ценовото предложение, в съответствие с чл.69а,ал.3 от ЗОП,са съобщени чрез публикация в профила на купувача от . 6.11.2015 г.
            При започване на заседанието както и до приключването на публичната му част, присъства Ивайло Енчев Никифоров, надлежно упълномощен представител на участника „ Ай Би Ес-България” ЕООД.

            Председателят на комисията съобщи на  присъстващия в залата представител на участника ,  оценката на    техническото предложение на „ Ай Би Ес България” ЕООД-  ТОабсолютна = 1.
             Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 на участника.
            Участникът предлага обща цена за изпълнение на  поръчката 108 118 лева /сто и осем хиляди сто и осемнадесет /без ДДС и 129 741,60 / сто двадесет и девет  хиляди седемстотин четиридесет и един лева  и шестдесет стотинки/.
            С това приключи публичната  част от  заседанието на комисията.

            Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовото предложение на „Ай Би Ес България” ЕООД и констатира, че същото е представено съобразно предвидения в документацията за участие в процедурата образец, а предложената цена не  превишава обявената от възложителя  прогнозна стойност на обществената поръчка.
            Поради наличие само на една оферта, не е налице основание за извършване на проверка по чл. 70 от ЗОП относно предложената цена.
            Оценката на ценовото предложение на участника след прилагането на  формулата за оценка на Показател2 :”Финансова оценка” (ОЦ),посочена в Методика за оценка на офертите ,е 100 точки.
            Комплексната оценка на участника се изчисли по следната формула:

              КО=0,50* TO + 0,50 *ОЦ
              Максималната стойност на  общата оценка  КО е 100.

             Въз основа на критерия „ икономически най.изгодна  оферта” и на основание чл.71 ал.3 от ЗОП,комисията 

                                      РЕШИ :

             Класира  на първо място „ Ай Би Ес България” ЕООД с  комплексна оценка 100 точки.
             Настоящият протокол се  състави и подписа от всички членове на комисията на  18.11.2015 година.
              КОМИСИЯ :
              ПРЕДСЕДАТЕЛ :  …………/п/………………../Александър Николов/ 
              ЧЛЕНОВЕ :

              1. ………/п/……………………. /Петър Владимиров/ 

     2. ………/п/……………………./Мария Чукова/ 

             3. ………/п/…………………/Надежда Цветкова/

             4. ………/п/…………………../  Мариана  Едрева/   

