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За доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния административен  съд и гаранционна поддръжка, съгласно условията за участие в процедурата и изброените по-долу технически изисквания.


                                                                          
                                                                                         Приложение № 1



 Обособена позиция № 1 
„Доставка на компютри  за нуждите на ВАС „

т.1. Рециклирани компютърни системи с технически параметри не по-ниски от посочените или техни аналози:

	Тип
	Рециклиран

	Процесор
	≥ Intel Core i5-4570 Quad-Core (3.20GHz, Up to 3.60GHz, 6MB L3) еквивалентен или по-добър съгласно публикувани резултати от тестове cpubenchmark.net

	Оперативна памет
	≥ 8 GB (2 x 4 GB) DDR 3,UDIMM , PC3-12800 1600MHz DDR3, 4 x 240-пинов DIMM гнездо

	Видео карта
	вградена или външна, цифров – VGA или DisplayPort, не се допускат преходници

	Интерфейси
USB 2.0 или USB 3.0 Microphone
Line in Stereo Out
	 
≥ 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 1 serial,  1 VGA, 2 DisplayPort, 1 audio in 1 audio out, 1 RJ-45, 1 headphone, 1 microphone

	Мрежова карта
	≥ 802.3 Ethernet Gigabit with PXE

	Кутия
	Форм-фактор: Tower

	Твърд диск
	≥128 GB SSD + 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s

	Оптично устройство
	DVD-RW

	Захранване:
	≥ 280 W захранване, active PFC, 90% high efficiency

	Състояние
	Изчистен от прах и петна, без видими дефекти

	Операционна система
	MS Windows 7/8/10 Professional Edition OEM/Refurbrished

	Сертификати
	Сертифициран за MS Windows (удостоверява се с документ)

	Енергийна консумация съгласно критериите на:
	Energy Star 

	Гаранция:	
	36 месеца 





Прогнозно  количество – доставка на 115 бр. компютри.
Максимална стойност на доставката –45 425  лева без ДДС

Забележка:
Посоченото количество  компютри е ориентировъчно. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, както и да закупи допълнително  компютри в рамките на обявената максимална стойност.

Оферти на участниците, които не  отговарят на  минималните технически изисквания, посочени в Техническата  спецификация за  ОП №1 - т.1 или надвишават  максималната стойност на доставката  ще бъдат отстранявани. 

т.2. Рециклирани Лаптопи с технически параметри не по-ниски от посочените или техните аналози:
	Тип
	Рециклиран

	Процесор
	≥ Intel Core i5-4310U (2.00GHz, Up to 3.00GHz, 3MB L3)еквивалентен или по-добър съгласно публикувани резултати от тестове cpubenchmark.net

	Дисплей
	14.0” FHD (1920x1080) Anti-Glare LED-backlit IPS

	Оперативна памет
	≥ 8192MB DDR3 SDRAM SO-DIMM (Up to 16GB)

	Видео карта
	Intel HD Graphics 4400

	Интерфейси
USB 2.0 или USB 3.0 Microphone
Line in Stereo Out
	 ≥ 3xUSB 3.0, RJ-45, mini DisplayPort, HDMI, Combo Audio, 4-in-1 SD Card,

	Мрежова карта
	≥ Integrated 802.11a/b/g/n Wireless

	Твърд диск
	≥ 256GB SSD - Solid State Drive

	Състояние
	Изчистен от прах и петна, без видими дефекти

	Операционна система
	MS Windows 7/8/10 Professional Edition OEM/Refurbrished

	Сертификати
	Сертифициран за MS Windows (удостоверява се с документ)

	Камера
	Web Camera

	Батерия
	OK ( минимум 30 минути)

	Гаранция:	
	3 година 




Прогнозно  количество – доставка на 20  бр. компютри.
Максимална стойност на доставката – 9516  без ДДС   
Забележка:
Посоченото количество  компютри е ориентировъчно. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, както и да закупи допълнително  компютри в рамките на обявената максимална стойност.

Оферти на участниците, които не  отговарят на  минималните технически изисквания, посочени в Техническата  спецификацията  ОП № 1-т.2 или надвишават  максималната стойност на доставката  ще бъдат отстранявани.



                                                                                




                                                                                         
                                                                            Приложение № 2


           	Обособена позиция № 2

       „Доставка на принтери и скенери за нуждите на   ВАС“

 т.1. Лазерни монохромни мрежови принтери с технически параметри не по-ниски от посочените или техните аналози:

	Технически параметри
	Минимални технически изисквания

	Технология
	лазерна, черно-бяла

	Размер на хартия
	A4 включително

	Скорост на печат А4
	40 стр./мин.

	Резолюция
	600 x 600 dpi

	Максималнмо месечно натоварване
	80 000 страници

	Памет
	512 MB

	Процесор
	1 GHz

	Свързаност
	10/100/1000 Ethernet,  USB 2.0, Wi-Fi

	Двустранен печат
	автоматичен

	Поддържана операционна система
	MS Windows 7/ 8 / 10; Server 2008 / Server 2012

	Софтуер
	CD/DVD с драйвери за MS Windows 7/ 8 / 10; Server 2008 / Server 2012

	Тавa за хартия
	250 листа , формат А4

	Работа с тежки хартии
	160 г/м2 от фронталнa тавa;
220 г/м2 от байпас тава

	Гаранционен срок
	24 месеца




Прогнозно  количество – доставка на 10 бр.принтери.
Максимална стойност на доставката –3866 лева без ДДС.

Забележка:
Посоченото количество   принтери е ориентировъчно. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, както и да закупи допълнително  принтери в рамките на обявената максимална стойност.

Оферти на участниците, които не  отговарят на  минималните технически изисквания, посочени в Техническата  спецификация за ОП № 2-т.1 или надвишават  максималната стойност на доставката  ще бъдат отстранявани. 


т.2.Документни скенери с технически параметри не по-ниски от посочените или техните аналози:


	Технически параметри
	Минимални технически изисквания

	Тип скенер
	Flatbed, ADF

	Капацитет на автоматичното подаващо устройство за документи (ADF)
	100 листа (80 г/м² )

	Резолюция
	600 dpi 

	Скорост на сканиране при 300 dpi
	80 стр./мин. симплекс A4 (300 dpi), 
160 изоб./мин. дуплекс A4 (300 dpi)

	Дуплекс
	автоматичен

	Интерфейс
	USB 3.0 или USB 2.0

	Натоварване
	10 000 страници на ден

	Максимален размер на оригинала през подаващо устройство (ADF)
	216 мм x 356 мм

	Максимален размер на оригинала през стъкло
	216 мм x 356 мм

	Поддържана операционна система
	MS Windows 7/ 8 / 10

	Софтуер
	CD/DVD с драйвери за MS Windows 7/ 8 / 10

	Гаранционен срок
	24 месеца




Прогнозно  количество – доставка на 17 бр. скенери.
Максимална стойност на доставката – 49385 лева без ДДС.

Забележка:
Посоченото количество  скенери е ориентировъчно. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, както и да закупи допълнително скенери в рамките на обявената максимална стойност.

  Оферти на участниците, които не  отговарят на  минималните технически изисквания, посочени в Техническата  спецификация за ОП № 2-т.2 или надвишават  максималната стойност на доставката  ще бъдат отстранявани. 



           
 А.  Технически изисквания  към оборудването



· Предложеното оборудване трябва да отговаря на стандартите за електрическо захранване в Република България - 230V, 50Hz; 
· Предложените артикули да са нови и неупотребявани стандартни модели в производство, посочени на сайта на производителя, към момента на подаване на офертите в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя с изключение на артикули 1 и 2 по ОП 1 – Рециклиран компютър , Преносим компютър за който се допуска предлагане на употребявани компютри или нови неупотребявани компютри със съответните технически параметри, количество и  максимална  стойност на доставката.
· Участникът има задължение да инсталира операционна система и софтуер на доставените рециклирани компютри (артикул 1 и 2 по ОП 1) посредством имидж, който се предоставя от Възложителя.
· Участниците трябва да посочат производител и модел или продуктов номер на производителя за всеки предложен артикул. Не се допуска предлагане на повече от един модел за всеки вид артикул. 
· Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, възложителят приема и еквивалентно/и такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, възложителят приема и еквивалентни такива.  
· При изпълнението на доставката, в случай, че оферираното оборудване вече не се произвежда или има обективни пречки за доставката му, следва да бъде доставено еквивалентно или по-добро оборудване, след изричното одобрение на Възложителя.
· Артикулите, за които не е посочено минимално изискване за енергийна ефективност, са приложими минималните изисквания, посочени в колона 2 от Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им, публикувани на електронната страница на АОП.

                 Компютърната техника, предмет на доставката, трябва да съответства или да надвишава в техническо отношение посочените минимални изисквания в Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1 и Приложение №2.
      
     
     Б.   Условия за доставка
    Приемането на доставката се удостоверява с подписване на двустранен Приемателно-предавателен протокол.
     При установяване на несъответствия (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на компютърната техника с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или  с изискванията за окомплектовка на компютърната техника) се прилага някой от следните варианти: 
· Изпълнителят заменя компютър / принтер/ скенер /, отделен компонент или елемент от него, за които са констатирани несъответствия с такива, притежаващи характеристиките в Техническото предложение на Изпълнителя или по-добри, включително нови алтернативни решения при запазване на пълната изисквана функционалност, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя; или 
· Изпълнителят отстранява несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или 
· Цената по Договора се намалява съответно с цената на  , отделен компонент или елемент от нея, за които са констатирани несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на несъответствието.

     В.Начало и срок за изпълнение на поръчката
1.  Срокът за изпълнение на поръчката e до  15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Заедно с оборудването, изпълнителят представя гаранционна карта/карти, документи доказващи, че доставеното оборудване отговаря на критериите за консумация на енергия: Energy Star за персонални компютри и монитори, както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на оборудването сертификати, разрешителни, инструкции и други.
2.     Гаранционните срокове са посочени в техническата спецификация на всяка  обособена позиция за съответния артикул. Гаранционният срок,който предлага участникът не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя гаранционен срок.
2.1. За Обособена позиция № 1 от Техническата спецификация гаранционният срок е 36 месеца и започва да тече от датата на доставката на техниката и подписването на двустранен окончатален приемателно- предавателен протокол от упълномошени от страните по договора длъжностни лица за приемане на изпълнението на поръчката
  За Обособена позиция № 2 от Техническата спецификация гаранционният срок е 36 месеца  и започва да тече от датата на доставката на техниката и подписването на двустранен окончатален приемателно- предавателен протокол от упълномошени от страните по договора длъжностни лица за приемане на изпълнението на поръчката
За обособена позиция № 1: През гаранционния срок изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставената техника. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на изпълнителя. При приемането на стоките за гаранционен ремонт изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.
Срокът започва да тече от момента на уведомяване на изпълнителя за повредата или недостатъка.Изпълнителят трябва да представи адрес, телефон, електронна поща и лице за контакт,чрез които ще бъде уведомен при възникване на повреда. 
За обособена позиция № 2: През гаранционния срок изпълнителят е длъжен да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки. Гаранционното обслужване се осъществява на място или в сервиз на изпълнителя. Товаро-разтоварните разходи, както и разходите за транспорт до сервиза и обратно, са за сметка на изпълнителя. При приемането на стоките за гаранционен ремонт изпълнителят е длъжен да осигури подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране, в случаите когато това е необходимо.
Срокът започва да тече от момента на уведомяване на изпълнителя за повредата или недостатъка. Изпълнителят трябва да представи адрес, телефон, електронна поща и лице за контакт,чрез които ще бъде уведомен при възникване на повреда.
2.2. Участниците следва да разполагат със  сервиз/и в гр. София,  посочен/и в Списък на оторизираните сервизи в  Техническото предложение, с посочени в него адрес, телефон, електронна поща и лице за контакт. 
2.3. При възникване на повреда, тя следва да бъде отстранена в рамките на 1 работен ден след уведомяване от страна на възложителя. 
2.4 При нужда от продължителен ремонт (повече от 2 работни дни, Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна компютърна техника или отделен неин компонент или елемент само при условията на настоящия Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.
3. В гаранционната поддръжка са включени всички разходи за транспорт, труд, резервни части и др.
4. Участникът следва да представи адрес, телефон, електронна поща и лице за контакт, чрез които ще бъде уведомен при възникване на повреда.
Д.Спазване на приложими норми
1.При изпълнението на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на поръчката, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.
2. По отношение на посочените в документацията  конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти. 
Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване. 
Когато се касае за български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване. 




                                  ИЗГОТВИЛ :
                                                    ПЕТЪР  ВЛАДИМИРОВ
                                                   НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИСКСС       






